**附件：★深圳外国语学校高中园玻璃雨棚改造工程项目（SWGZY2024011）需求计划**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌/规格参数 |
| 1 |  1号下停车场连廊加装玻璃顶  | 38 | m² | 1、双层防爆防火夹胶玻璃，白玻5+5夹胶钢化玻璃2、安装工艺：干夹 |
| 2 |  2号下停车场连廊加装玻璃顶  | 38  | m² | 1、双层防爆防火夹胶玻璃，白玻5+5夹胶钢化玻璃2、安装工艺：干夹 |
| 3 |  3号下停车场连廊加装玻璃顶  | 26 | m² | 1、双层防爆防火夹胶玻璃，白玻5+5夹胶钢化玻璃2、安装工艺：干夹 |
| 4 |  4号下停车场连廊加装玻璃顶  | 36 | m² | 1、双层防爆防火夹胶玻璃，白玻5+5夹胶钢化玻璃2、安装工艺：干夹 |
| 5 |  8栋教师公寓门厅出口  | 12 | m² | 1、双层防爆防火夹胶玻璃，白玻5+5夹胶钢化玻璃2、安装工艺：干夹 |
| 6 |  9栋教师公寓门厅出口  | 17 | m² | 1、双层防爆防火夹胶玻璃，白玻5+5夹胶钢化玻璃2、安装工艺：干夹 |
| 7 |  8-9栋连廊  | 61 | m² | 1、双层防爆防火夹胶玻璃，白玻5+5夹胶钢化玻璃2、安装工艺：干夹 |
| 8 | 8栋、9栋、8-9栋连廊上部做方通框 | 120 | m | 1、铝合金方管型材扁通口径：100\*44mm颜色：黑色喷涂，厚度：1.2厚2、安装工艺：现场焊接固定四周打防水结构胶 |

**带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足本次招标项目要求作投标无效处理。**